**107年度健康中心噴霧滅菌機、額耳溫槍及CPR教學消耗品財物採購案**

**招標規範(規格暨注意事項)**

**一、規格：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **編號** | **採購內容** | **規格** |
| 1 | **噴霧消毒機****建議型號****KT100型**同等品或認定優規須提出相關證明文件 | 超音波噴霧粒子最細．最均勻．最小微粒3u-8u。設可調式溼度及噴霧強弱控制。水槽沒水時，振動子電源自動切斷停止造霧。可清洗的水槽設計，保養維護簡便。冷水直接加濕，提供最適濕的環境。噴嘴可配合加濕方向任意調整。電源指示燈具加濕量強弱調節鈕具濕度設定鈕水箱容量至少4.7公升消耗電力不超過50瓦特電源:110V供電※須配合各校購置二氧化氯錠使用 |
| 2 | **急救面膜(台製)** 50張/卷 | 1.練習心肺復甦、進行人工呼吸訓練時所用耗材。2.面膜材質以PVC製成，面膜中央有一35\*50mm±10mm透氣不織布可做吹氣練習而不直接接觸模型。3.產品尺寸約245\*198mm±10mm。4.包裝50片/卷。 |
| 3 | **酒精棉片(台製)**100片/盒 | 1.異丙醇成份或75%酒精溶液。2.每盒100單片裝。※交貨驗收時須檢附衛署字號醫療器材許可證明文件。 |
| 4 | **額耳溫槍****建議型號****JXB188專業型**同等品或認定優規須提出相關證明文件 | 測量誤差：≦±0.3℃。測量時間小於1秒。一按鍵測量，操作簡便。對額溫、耳溫、室內溫度、表面溫度多功能溫度測量，不接觸人體皮膚，避免交叉感染。可設定警報溫度(設定範圍37.3℃~39.1℃) 具三色液晶發燒背光警報提示，夜間都可清晰讀取。DC 3V（2顆3號鹼性電池）測量距離：3cm～5cm自動關機功能※交貨驗收時須檢附衛署字號醫療器材許可證明文件。 |

**二、得標廠商應注意事項：**

1. 本案相關單品先送至招標單位進行數量及規格確認後始得進行分送。
2. 各項單品皆需由廠商送達各校，並將「交貨點收紀錄」表送予各校；由各校清點、驗收及用印繳回廠商(附回郵信封)；交貨完成後，廠商應將「交貨點收紀錄」表整理後擲回招標單位辦理驗收作業。**（交貨點收紀錄表一式3份， 1份由各校存查、2份交回本校。）**
3. **本案需於108年1月31日前完成履約。**另本縣南北狹長、幅員廣大，廠商請自行規畫送貨模式，務必於履約期限前完成交貨。
4. 廠商應於正式配送前三天，交付招標單位「**出貨日程表**」以利通知各校知悉。
5. 本案採固定金額決標，請自行規畫本案所需相關經費，如交運費、教育訓練、資料準備彙整、資料收集回郵及備品準備費。
6. 本案各項次備品，請交付招標單位點收。
7. 保固證明書交招標單位及各校，內容請詳述「107年度健康中心噴霧滅菌機、額耳溫槍及CPR教學消耗品財物採購案」所購置相關物品等字眼。
8. 廠商應將本案標的依「107年度健康中心噴霧滅菌機、額耳溫槍及CPR教學消耗品財物採購案」所列資料，於履約期限前交表列學校。
9. 本標的自全部完成履約經驗收合格日之日起由廠商保固至少 1 年(視廠商所提服務建議書)。

***上述事項若有疑問請電洽本案承辦學校：宜昌國小陳信光老師，(03)8520209#601。***